Техническая графика
Преподаватель Куклина Н.Р.
Задание для группы Т-13
Выполнить в срок до 7 июня 2020г
Задание:
1. Просмотреть  видео уроки
· по теме «Виды соединений» (нажмитеCTRL+левая кнопка мыши на ссылке) https://www.lektorium.tv/lecture/25893
· по теме «Сборочный чертеж»https://lektorium.tv/lecture/25886
2. Прочитать сборочный чертеж рис. 1
Прочитать сборочный чертеж — это означает определить назначение, устройство и принцип работы изображенного на нем изделия. Выяснить взаимодействие, способы соединения и форму каждой детали
3. Ответить на вопросы письменно в тетради и отправьте на почту преподавателя Kuklina@vemst.ru
1) Как называется изображенное на чертеже изделие
2) Определить масштаб выполненных изображений на чертеже
3) Определить габаритные размеры изделия
4) Установить, какие изображения (виды, разрезы, сечения) даны на чертеже
5) Изучить спецификацию и установить число наименований и количество оригинальных и стандартных деталей
6) По номерам позиций найти деталь 4,5 на чертеже. Определить форму
7) Выяснить виды соединения деталей
8) Определить порядок сборки и разборки изделия
9) Определить принцип работы изделия
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Рисунок 1. Задание для выполнения (сборочный чертеж «Пневмоаппарат клапанный»)
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Рисунок 2. Задание для выполнения (спецификация к сборочному чертежу «Пневмоаппарат клапанный»)


Сборочным чертежом называют документ, содержащий изображение изделия и другие данные, необходимые для его сборки (изготовления) и контроля.
Сборочный чертеж должен содержать:
• изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу;
• эксплуатационные, установочные и присоединительные размеры (все они справочные) и другие размеры, параметры и требования, которые должны быть выполнены и проконтролированы по данному чертежу;
• указания о характере и способе соединения деталей, в том числе неразъемных соединений (сварных, паяных, клепаных и т.п.);
• номера позиций составных частей, входящих в состав сборочной единицы, расположенные на полках линий-выносок;
• основные характеристики изделия (когда это необходимо).
[bookmark: _GoBack]Спецификация – текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы (комплекса, комплекта) и необходимый для ее изготовления, комплектования конструкторских документов и планирования запуска в производство.
Спецификация выполняется на отдельных листах формата А4 с основной надписью по форме 2 для заглавного листа и по форме 2а для последующих листов при большом числе составных частей сборочной единицы (ГОСТ 2.108—68). В спецификацию вносят перечень составных частей, входящих в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию.

Чтение чертежей рекомендуется проводить в такой последовательности.
1. Ознакомление с изделием. По основной надписи выяснить наименование изделия, масштаб изображения и др.
2. Чтение изображений. Определить, какие виды, разрезы, сечения даны на чертеже и каково назначение каждого изображения
3. Изучение составных частей изделия. По спецификации выяснить наименования составных частей изделия, по чертежу — форму и взаимное положение
4. Изучение конструкции изделия. Выяснить характер соединения отдельных деталей между собой
5. Определение последовательности сборки и разборки изделия. Это завершающая стадия чтения чертежа.
 Пример чтения чертежа (рис 3):
1. Изделие называется «Вентиль». Это название записано в соответствующей графе основной надписи.
2. Вентиль предназначен для регулирования доступа рабочей среды (жидкости или газа) из одной системы в другую.
3. На чертеже дан фронтальный разрез, который позволяет выявить внутреннее строение всех деталей и вид сверху без дет. 7,8,9 (маховик, гайка, шайба).
4. Первая деталь называется корпус. Основная часть корпуса имеет форму пустотелого цилиндра, оканчивающегося сверху цилиндрическим наконечником с внешней резьбой, а внизу- двумя приливами c внешней резьбой. Также внутри пустотелого цилиндра имеются резьбовое отверстие и отверстия, соединяющие входную и выходную полости.
Деталь №2 – шпиндель имеет цилиндрическую поверхность. На одном конце его нарезана резьба под гайку и профрезерован призматический элемент квадратного сечения. Примерно посередине нарезана резьба. Другой конец шпинделя обжат по головке клапана. Вращение шпинделя обеспечивает передвижение клапана детали поз. №3. Клапан имеет ступенчатую цилиндрическую и усеченную коническую форму.
Деталь №4- гайка накидная. Cнаружи гайка представляет собой шестигранник, внутри имеется резьба и отверстие для шпинделя.
Деталь №5-втулка сальника. Имеет ступенчатую цилиндрическую форму. Служит для уплотнения набивки (пеньки).
Деталь №6-кольцо сальника. Имеет пустотелую цилиндрическую форму с внутренними скосами.
5. Детали между собой соединяются при помощи резьбы. При повороте маховика против часовой стрелки шпиндель начинает двигаться вверх и поднимать клапан. При помощи вентиля можно регулировать давление жидкости или газа.
6. На чертеже приведены габаритные размеры: высота 140-155, длина 100 и ширина 55, а также эксплуатационные  диаметр 8 и присоединительные 45,20 и М27.
6. Выявив конструкцию каждой детали, входящей в изделие, определяем порядок сборки.    В отверстие корпуса 1 ввинчивают шпиндель 2 с клапаном 3 до контакта конуса клапана с перекрываемым отверстием. Далее в сальниковую камеру корпуса устанавливают кольцо сальника 6, укладывают уплотнительную набивку 10, вставляют втулку сальника 5 и фиксируют накидной гайкой 4. На шпиндель 2 надевают маховик 7 и крепят через шайбу 9 гайкой 8.   Разборка вентиля осуществляется в последовательности, обратной сборке.
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\сборочн. чертеж\319.gif][image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\сборочн. чертеж\320.gif]
Рисунок 3. Сборочный чертеж и спецификация примера чтения сборочного чертежа
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