Инженерная графика
Преподаватель Куклина Н.Р.
Задание для группы СП-20т
Выполнить в срок до 25 марта 2020г
Работу сдать по окончании карантина по графику учебного процесса
Задание для выполнения 
На формате А4 выполнить эскиз зубчатого колеса. Чертеж выполнить в ручной графике 
1 Определим параметры для расчета 
Модуль зубчатой передачи m=4
Число зубьев z=20
Диаметр вала Dв=25
2. Произвести расчеты параметров зубчатого колеса
Таблица 1
	Параметр
	Обозначение
	Расчетная формула

	Высота головки зуба
	ha
	ha= m

	Высота ножки зуба
	hf
	hf=1,25m

	Высота зуба
	h
	h= ha+ hf

	Делительный диаметр
	d
	d= m z

	Диаметр вершин зубьев
	da
	da= d+2 ha

	Диаметр впадин
	df
	df= d-2 hf

	Ширина венца зубчатого колеса
	b
	b = (6…8) m

	Наружный диаметр ступицы
	Dcт
	Dcт=1.6 Dв

	Длина ступицы
	Lст
	Lст1.5 Dв
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