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Вариант 1 
1.Выберите правильный ответ: Что представляет собой процесс резания металла?
а) сдвиг слоя металла;   б) сжатие слоя металла;
в) скалывание отдельных элементов металла в результате давления на него передней поверхности резца.
2. Выберите узлы и механизмы токарного станка: 
а)  консоль;        б)  суппорт;        в)  хобот;        г)  передняя бабка;        
д)  станина;        е)  ходовой винт;        ж)  поворотная головка;        з)  фартук.
3. Вспомните, как называется  «бугорок» металла, «приварившегося» к передней поверхности резца, вблизи его режущей кромки?
4. Соотнесите элементы режима резания и их определения:
 (
глубина резания-
скорость подачи-
скорость резания-
частота вращения шпинделя-
а) путь, пройденный наиболее отдаленной от оси вращения точкой поверхности резания относительно режущей кромки резца за единицу времени;
б) величина срезаемого слоя за один проход резца, измеряемая в направлении, перпендикулярном к обработанной поверхности;
в) число оборотов заготовки в минуту;
г) величина перемещения режущей кромки в направлении движения подачи за один оборот заготовки.
)           
5. Выберите основную причину износа резцов:
а) трение об обработанную поверхность; б) трение о поверхность заготовки;
в) трение о резцедержатель.
6. Выберите формулу, по которой можно найти скорость главного движения резания при точении:



         а)   м/с,            б)    м/мин,        в)   рад/с.
7. Выберите инструментальный материал, работающий на высоких скоростях резания:
а) высококачественная углеродистая инструментальная сталь;
б) легированная  инструментальная сталь;
в) быстрорежущая сталь;
г) металлокерамический твердый сплав.
8. Выберите несимметричные детали: 
а) вал; б) палец; в) кронштейн; г) рычаг; д) шкив; е) стакан; ж) патрубок; 
з) гильза.
9. Определите, чему равна глубина резания при подрезании торца, если снят слой металла в 1 мм?
10. Дайте определение рабочему месту токаря.
11. Выберите правильный ответ: Технология машиностроения это …
а) наука, изучающая и устанавливающая закономерности протекания процессов обработки и параметры, воздействия на которые наиболее эффективно сказывается на  интенсификации процессов и повышения  их  точности;
б) прикладная наука о строении и свойствах технических материалов, основной задачей, которой является установление связи между составом, структурой и свойствами.
	 1) операция -
 2) установ -
  3) переход -
  4) прием -  

	а) часть операции, выполняемая при одном закреплении детали;
б) часть операции, выполняемая без смены инструмента, без перестановок детали;
в) законченная часть технологического процесса обработки заготовки, выполняемая на одном рабочем месте одним рабочим или бригадой.


12. Соотнесите элементы технологического процесса и их  определения:

13. Выберите правильный ответ:  Степень соответствия изготовленной детали заданным размерам, форме и иным характеристикам, исходя из служебного назначения детали это…
а) точность обработки;    б) конфигурация деталей.
14. Выберите отклонения от теоретической поверхности:
а) овальность; б) огранка; в) круглость; г) конусообразность; 
д) цилиндричность.
15. Выберите определение шероховатости поверхности:
а) совокупность периодически чередующихся возвышений и впадин с отношением шага волны L/h=50…1000;
б) совокупность неровностей, с относительно малыми шагами, выделенная с помощью базовой длины.
16. Дайте определение припуску.
17. Выберите правильный ответ:  Заниженные припуски…
а) препятствуют исправлению погрешностей предыдущей  обработки и обеспечению заданных параметров точности и шероховатости на выполняемом переходе;
б) приводят к росту трудоемкости механической обработки и расходов.

18. Выберите базу, определяющую положение детали в процессе её изготовления:
а) технологическая;     б) измерительная.
19. Определите, скольких степеней свободы лишена заготовка, закрепленная в трехкулачковом патроне? 
20. Вспомните, слово «механика», в переводе с греческого, это … .
21. Выберите: Кинематика это - …
а) раздел механики, изучающий математическое описание движения идеализированных тел, без рассмотрения причин движения;
б) наука о механических движениях и взаимодействии материальных тел.
22. Выберите правильный ответ:  Система подвижно связанных между собой тел, совершающих заранее заданные движения, называется …
а) машиной;  б) механизмом.
23. Вспомните, какое звено называется ведомым?
24. Вспомните, во что преобразуется электроэнергия, полученная электродвигателем станка из электросети?
а) в атомную энергию; б) в ядерную энергию; в) в механическую энергию.
25. Выберите дополнительные требования, предъявляемые к машинам и их деталям:
а) обеспечение соответствующих габаритов машины;
б) транспортабельность;
в) комфортабельность;
г) хороший внешний вид; 
д) простота и легкость управления.
26. Определите: Если в кинематической цепи ни одно звено не входит более чем в две кинематические пары, то цепь является …
а) сложной;   б) простой.
27. Выберите детали общего назначения:
а) поршни, коленчатые валы, лемехи, клапаны и т.д.;
б) болты, винты, гайки, зубчатые колеса, шкивы, валы и т.д. 
28. Выберите правильный ответ:  Способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения, называется …
а) прочностью;  б) жесткостью.
29. Вспомните, сколько степеней свободы имеет кинематическая пара второго класса?
30. Выберите виды ремней:
а) плоский, клиновый, круглый;
б) длинный; средний; короткий;
в) широкий; узкий; нормальный.
31. Вспомните, как располагаются оси ведущего и ведомого валов для нормальной работы ременной передачи?
32. Перечислите детали цепной передачи?
33. Выберите расположение оси червяка и червячного колеса в пространстве:
а) параллельно;    б) пересекаются;    в) скрещиваются.
34. Выберите определение муфты:
а) устройство для разъединения труб;
б) устройства для соединения валов, тяг, труб и т.п.;
в) устройство для стягивания труб.
35. Вспомните, на сколько групп делят все станки, выпускаемые серийно?
36. Вспомните, что используют для вычерчивания кинематических схем станка?
37.  Выберите правильный ответ: Вспомогательные движения в станках необходимы:
а) для подготовки процесса резания;
б) для обеспечения последовательной обработки нескольких поверхностей на одной заготовке или одинаковых поверхностей на различных заготовках.
38. Выберите станки, у которых движение подачи прерывистое:
а) токарные;   б) строгальные;   в) фрезерные;   г) сверлильные.
39. Выберите правильный ответ:  Отношение частоты вращения ведомого вала к частоте вращения ведущего вала называется …
а) передаточным отношением;  б) числом оборотов шпинделя.
40. Выберите правильный ответ: Как называется деталь станка, которая служит для монтажа всех основных узлов станка?
а) шпиндель;    б) направляющие;   в) станина;   г) патрон.
41. Выберите правильный ответ:  Полый вал, на правом конце которого крепят приспособления, зажимающие заготовку, называется …
а) фартуком;      б) гитарой;      в) шпинделем.
42. Выберите правильный ответ:  Что является источником энергии в станке?
а) электродвигатель;    б) электролампа;    в) электронасос.
43. Выберите правильный ответ:  Приводы станков бывают …
а) гладкие и ступенчатые;
б) ступенчатые и бесступенчатые;
в) сквозные и глухие.
44. Вспомните, что служит опорами для шпинделей станков? 
45. Перечислите механизмы прямолинейного движения. 
46. Выберите правильный ответ:  Для остановки или замедления движения подвижных звеньев станка или отдельных его механизмов предназначены . . .
а) блокировочные устройства;    б) тормозные устройства.
47. Вспомните, для чего применяется система охлаждения? 
48. Вспомните, сколько болтов имеет резцедержатель для закрепления резцов?










Вариант 2
1. Выберите правильный ответ:   Что лежит в основе процесса резания металлов различным режущим инструментом, в том числе резцами?
а) работа резца; б) работа клина; в) работа режущей кромки; 
г) работа плоскости резания.
2. Выберите узлы и механизмы токарного станка:
а) серьга;    б)  стойка;   в)  фартук;    г)  шпиндель;    д)  поворотный стол;    
е)  салазки;    ж)  задняя бабка;    з)  резцедержатель.
3. Вспомните, как называется упрочнение, увеличение твердости и уменьшение пластичности поверхностного слоя обрабатываемой заготовки под действием  деформации?
4. Заполните пустое место в схеме:   
 (
В зависимости от припуска и требуемой точности
В зависимости от заданной 
шероховато-
сти
 поверхности
В зависимости от материала заготовки и резца, глубины резания, подачи и охлаждения
По формуле:
а
б
в
г
)
1)   v, м/мин,               2)  t, мм,                3)  n, об/мин,              4)  S, мм/об.
5. Выберите правильный ответ:  Какой существует порядок заточки резцов? 
а) сначала затачивают главную заднюю поверхность и вершину резца,  затем переднюю поверхность; 
б) сначала затачивают главную и вспомогательную заднюю поверхности, затем переднюю поверхность и вершину резца;
в) сначала затачивают переднюю поверхность, затем вершину резца.
6. Выберите формулу для расчета угла резания:
а)  φ + ξ = φ1 = 180º;        б)  α + ß + γ = 90º;          в)  α + β = δ.
7. Выберите инструментальный материал, работающий на повышенных скоростях резания:
а) высококачественная углеродистая инструментальная сталь;
б) легированная  инструментальная сталь;
в) быстрорежущая сталь;
г) металлокерамический твердый сплав.


8. Выберите симметричные детали: 
а) вал; б) палец; в) кронштейн; г) рычаг; д) шкив; е) стакан; ж) патрубок; 
з) гильза.
9. Определите, чему равна глубина резания при обработке фаски, если её размер 1, 5×45º  мм?
10. Дайте определение резцу.
11. Выберите перевод слова «технология»:
а) наука об органической жизни;
б) наука о ремесле.
12. Соотнесите элементы технологического процесса и их  определения:
	1) позиция -

2) прием -

3) рабочий ход -

4) операция -
	а) законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки;
б) законченная совокупность действий человека, применяемых при выполнении перехода или его части и объединенных одним целевым назначением;
в) каждое из различных положений обрабатываемой заготовки относительно режущего инструмента для выполнения определенной части операции.


13. Выберите правильный ответ:  Комбинация геометрических тел, ограниченных поверхностями простейших форм (плоскими, цилиндрическими, коническими и т.д.) это…
а) точность обработки;   б) конфигурация деталей.
14. Выберите правильный ответ:  Отклонениями от теоретической поверхности являются…
а) волнистость; б) макрошлифы; в) макронеровности; г) шероховатость поверхности; д) микрошлифы.
15. Выберите правильный ответ:  Волнистость поверхности это…
а) совокупность неровностей, с относительно малыми шагами, выделенная с помощью базовой длины;
б) совокупность периодически чередующихся возвышений и впадин с отношением шага волны L/h=50…1000.
16. Дайте определение заготовке.



17. Выберите правильный ответ:  Завышенные припуски…
а) препятствуют исправлению погрешностей предыдущей  обработки и обеспечению заданных параметров точности и шероховатости на выполняемом переходе;
б) приводят к росту трудоемкости механической обработки и расходов.
18. Выберите базу, которую используют для определения относительного положения детали и средства измерения:
а) технологическая;     б) измерительная.
19. Вспомните, сколько степеней свободы в пространстве имеет абсолютно твердое тело? 
20. Вспомните, что означает слово «кинематика», в переводе с греческого?
21. Выберите: Механика это - …
а) наука о механических движениях и взаимодействии материальных тел;
б) одна из первых наук о природе.
22. Выберите правильный ответ: Совокупность механизмов, предназначаемых для целесообразного преобразования энергии и использования ее для выполнения полезной работы, называется …
а) машиной;  б) механизмом.
23. Вспомните, какое звено называют ведущим?
24. Выберите правильный ответ: Как называются тела, входящие в состав механизма и находящиеся в относительном движении?
а) классы;  б) звенья;  в) группы;  г) бригады.
25. Выберите основные требования, предъявляемые к машинам и их деталям:
а) высокая производительность;   б) низкая стоимость;
в) определенные весовые характеристики;
г) обеспечение гарантированного срока службы.
26. Определите: Если в кинематической цепи, хотя бы одно звено входит более чем в две кинематические пары, то эта цепь является …
а) сложной;   б) простой.
27. Выберите детали специального назначения:
а) поршни, коленчатые валы, лемехи, клапаны и т.д.;
б) болты, винты, гайки, зубчатые колеса, шкивы, валы и т.д.
28. Выберите правильный ответ: Способность деталей сопротивляться изменению формы под действием силы, называется …
а) прочностью;  б) жесткостью.
29. Вспомните, сколько степеней свободы имеет кинематическая пара первого класса?
30. Выберите состав ременной передачи:
а) один шкив и длинный ремень;
б) два шкива и бесконечный ремень;
в) три шкива и короткий ремень.
31. Вспомните, под каким углом, в основном, располагаются оси конических зубчатых колес?
32. Вспомните, какова геометрическая форма червяка в червячной передаче?

33. Выберите, к какому виду связи относят цепную передачу?
а) к передачам гибкой связи и к одной из разновидности зубчатых передач;
б) к передачам ломаной связи;
в) к передачам жесткой связи и двухколесным передачам.
34. Выберите, по каким конструктивным признакам делят муфты?
а) мягкие, полумягкие;
б) жесткие, полужесткие, упругие;
в) пружинистые, пластичные.
35. Вспомните, сколько типов включает в себя каждая группа станков, выпускаемых серийно?
36. Вспомните, с помощью чего обозначают модель станка?
37. Выберите правильный ответ:  Главное движение в металлорежущих станках бывает:
а) вращательным;
б) прямолинейным (возвратно – поступательным).
38. Выберите станки, у которых движение подачи непрерывное:
а) токарные;   б) строгальные;   в) фрезерные;   г) сверлильные.
39. Выберите формулу передаточного отношения:
а) v = ;            б) i = ;             в) t = .
40. Выберите правильный ответ: Как называется деталь станка, которая служит для монтажа всех основных узлов станка?
а) шпиндель;    б) направляющие;   в) станина;   г) патрон.
41.  Выберите правильный ответ:  Чугунная коробка, в которой находится механизм преобразования вращательного движения ходового вала и ходового винта в прямолинейное движение суппорта называется …
а) фартуком;      б) гитарой;      в) шпинделем.
42. Выберите правильный ответ:  Привод это - …
а) устройство для подачи СОЖ в зону резания;
б) устройство, служащее для приведения в действие исполнительных звеньев станка.
43. Выберите правильный ответ:  Электродвигатель может находиться …
а) рядом со станком; б) внутри станка; в) на станке;
г) встроен в переднюю бабку.
44. Вспомните, для чего предназначены коробки подач? 
45. Перечислите механизмы прерывистого движения. 
46. Выберите правильный ответ:  для предотвращения одновременного включения нескольких механизмов, совместная работа которых не предусмотрена предназначены . . .
а) блокировочные устройства;    б) тормозные устройства.
47. Вспомните, для чего применяется система смазки? 
48. Вспомните, какую часть составляют станки токарной группы в мировой классификации станков?
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