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Тестовое задание №3 для МРЭА-11
 Выполнить в срок до 30 апреля 2020


Выполненную работу отправьте по email shikhalev@vemst.ru  в виде файла MS WORD. 

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!


















ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
 «Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ»                           
	№ вопроса
	Тестовое
задание
	Варианты
ответов

	1
	Какие виды разметки существуют?
	1.плоскостная   2.пространственная
3.плоскостная и пространственная

	2
	При установке тисков по росту необходимо, чтобы…
	1. согнутые в кулак пальцы касались подбородка
2. концы выпрямленных пальцев касались подбородка

	3
	В какой последовательности переносят размеры с чертежа на металл?
	1. проводят горизонтальные линии
2. проводят наклонные линии
3. проводят вертикальные линии
4. проводят дуги и окружности

	4
	Из каких частей состоит слесарное зубило?
	1. рабочей (режущей), средней и ударной.
2. рабочей (режущей) и ударной

	5
	Каким способом правят заготовки большой толщины, имеющие резкие перегибы?
	1. лист правят в разогретом состоянии
2. лист укладывают выпуклостью наверх и наносят удары по выпуклости
3. правят при помощи винтовых прессов

	6
	Чему равен угол профиля метрической резьбы?
	1. 55°       2.  50°    3. 60°

	7
	Чем опиливают выпуклые поверхности?
	1. плоскими напильниками вдоль и поперек выпуклости
2. круглыми напильниками вдоль и поперек выпуклости

	8
	Слесарная операция, при которой с помощью режущего и ударного инструмента с поверхности заготовки удаляют лишние слои металла или заготовка делится на части….
	1. резка    2.рубка
2. гибка

	9
	Какая резьба имеет треугольный профиль?
	1.дюймовая   2.трапецеидальная     3.метрическая

	10
	Ножовочное полотно устанавливается в ножовку так, чтобы зубья были направлены…
	1. от ручки     2.к ручке
3.неважно как

	11
	В каких единицах измеряется метрическая резьба?
	1. в сантиметрах       2. в миллиметрах      3. в дециметрах

	12
	Положение слесаря при выполнении рубки зубилом…
	1. корпус выпрямлен и расположен под углом 45° к оси тисков, левая нога выставлена на пол шага вперед
2. корпус выпрямлен и расположен прямо перед тисками, ноги вместе

	13
	Способ обработки металла давлением, при котором заготовке придается изогнутая форма…
	1. правка    2.резка
2. гибка

	14
	Для изготовления наружной резьбы используют….
	1. Метчик     2.плашку

	15
	Наклон зубила к обрабатываемой поверхности при рубке должен быть…
	1. 75° - 80°     2.45°
2. 30° - 35°

	16
	Отделение частей от сортового или листового металла называют…
	1. резка
2. рубка
3. гибка

	17
	При опиливании прилагаемое усилие рук на напильник возрастает…
	1. в начале движения напильника
2. на середине движения напильника
3. в конце движения напильника

	18
	Какие сверла применяются при сверлении отверстий в хрупких металлах?
	1. сверла с винтовыми канавками
2. сверла с косыми канавками
3. сверла с прямыми канавками

	19
	Какой слой металла можно снимать при чистовой рубке?
	1. 0, 5 – 1, 0 мм     2.1, 5 – 2, 0 мм
2. 2, 5 – 3, 0 мм

	20
	Для лекальных, граверных, ювелирных работ и зачистки в труднодоступных местах применяют…
	1. рашпили
2. надфили
3. напильники специального назначения

	21
	Образование отверстия в сплошном металле с помощью режущего инструмента….
	1. сверление
2. рассверливание
3. зенкование

	22
	Какая точность достигается при рубке металла?
	1. 1, 0 – 1, 5 мм     2.0, 4 – 1, 0 мм    3.0, 5 -  2, 5  мм

	23
	Для изготовления внутренней резьбы используют…
	1.Метчик       2.плашку

	24
	Какой слесарный инструмент не используется при выполнении разметки металла?
	1. разметочный циркуль  2.кернер
2. зубило

	25
	Для обработки мягких металлов и неметаллических материалов применяют…
	1. рашпили
2. надфили
3. напильники специального назначения

	26
	При обработке узких поверхностей следует использовать напильник…
	1. с плоской поверхностью
2. с трехгранной поверхностью
3. с квадратной поверхностью

	27
	Слесарная операция по обработке металлов снятием небольшого слоя вручную называется…..
	1. резка     2.опиливание        3.рубка

	28
	Что из перечисленного относится к режущему инструменту?
	1. резец отрезной     2.вращающийся центр
3.сверло

	29
	Оптимальная рабочая зона в горизонтальной плоскости ограничивается дугой радиусом…
	1. 300 мм
2. 500 мм       3.  850 мм

	30
	Для резки листового металла толщиной 2,5..3,2 мм используют..
	1. кусачки
2. ручные ножницы
3. стуловые ножницы
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