Основы материаловедения
Преподаватель Орлова А.А.
orlova@vemst.ru

Задание №5   
для 1 курса
Группы ЭГС-10, ЭГС-10п
Выполнить в срок до 20 мая 2020 года

Выполненную работу отправьте по email  orlova@vemst.ru  в виде файла MS WORD.
Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.
Теоретический материал: конспекты; учебное пособие МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (металлообработка) А.М. Адаскин, В.М. Зуев – М.: Издательский центр «Академия», 2016 год; интернет-ресурсы academia-moskov.ru   ttp_share/books/fragments

Не забудьте указать свои Фамилию, Имя и группу!

5.1. Составьте конспект  по  Теме занятия: «Твердые сплавы» 
План конспекта:
1. Методы получения твердых сплавов. 
2. Режущие и связующие компоненты. 
3. Вольфрамовые, титано-вольфрамовые, титано-тантало-вольфрамовые твёрдые сплавы.  Свойства, марки, применение. 
4. Многогранные режущие пластины. 
5. Ввиды цельнотвёрдосплавных инструментов.

5.2. Заполните пропуски в таблице, укажите  применение твердых сплавов
	Вольфрамовые  - ВК - однокарбидные

	Свойства
	марки, расшифровки марок
	Применение 

	· Теплостойкость сплавов ВК
около 900 град
· Наибольшая прочность
среди твердых сплавов

Чем больше кобальта: тем выше прочность, твердость и износостойкость
	ВК3, ВК4, ВК6, ВК8, ВК10
ВК6   (94 % карбид вольфрама, 6 % кобальт)
ВК8 – 8% и 92% соответствен
	

	
	ВК10-ХОМ присутствует также карбид хрома
	

	Титано – вольфрамовые – ТК- двухкарбидные

	Твердость больше, чем у ВК, теплостойкость тоже превосходит, 
но прочность снижается
ниже упругость, теплопроводность и электропроводность.

	марки, расшифровки марок
	Применение 

	
	Т15К6
15% КАРБИДА ТИТАНА, 
6% КОБАЛЬТА, 
79% КАРБИДА ВОЛЬФРАМА
	

	
	Т5К10 и Т5К12 Т30К4
	

	Титано-тантало- вольфрамовые  - ТТК   трехкарбидные

	
	марки, расшифровки марок
	Применение 

	Показатели по твердости и по прочности выше при равной теплостойкости чем у ТК.
Добавление в твердые сплавы карбида тантала повышает твердость и прочность на изгиб в широком диапазоне температур. Увеличивает стойкость к повышенным температурам, окислению и усталостному разрушению при циклических нагрузках
	ТТК - карбида тантала от 2 до 12%.
	

	
	ТТ8К6
8% суммар содержание карбида титана и карбида тантала 
6% КОБАЛЬТА, 
86 % КАРБИДА ВОЛЬФРАМА 

ТТ10К8Б, ТТ20К9, ТТ7К12 
	



