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Лабораторная работа № 4

«Работа с электроизмерительными приборами.

Цель работы: Изучение электроизмерительных приборов, используемых в лабораторных работах.
Получение представлений о характеристиках стрелочных измерительных приборов. Получение навыков работы с цифровыми измерительными приборами.


Оборудование: Лабораторный стенд, четыре резистора, соединительные провода.

Ход работы.

1) Изучение паспортных характеристик стрелочных электроизмерительных приборов.
Для этого внимательно рассмотрите лицевые панели стрелочных амперметров и заполните таблицу 1:

	
Наименование прибора
	

	

	


	
Система измерительного механизма
	

	

	


	
Предел измерения
	
	
	


	
Цена деления
	

	
	

	
Класс точности
	
	
	


	
Максимальная абсолютная погрешность
	
	
	

	
Род тока
	
	
	

	
Нормальное положение шкалы
	
	
	



2) Построить график зависимости относительной погрешности измерения от измеряемой величины для миллиамперметра переменного тока:
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3) Ознакомиться с лицевой панелью мультиметра. Подготовьте мультиметр для измерения постоянного напряжения. Включить источник постоянного напряжения. Измерить значения выходных напряжений на клеммах «+5В», «+12В» и «-12В» относительно общей клеммы. Результаты измерений занесите в таблицу 2:

4) Подготовьте мультиметр для измерения переменного напряжения. Включить источник переменного напряжения. Измерить значения выходных напряжений на клеммах «А», «В», «С», «А-В», «В-С», «С- А». Результаты измерений занесите в таблицу 2:
	
Клеммы
	
+5 В
	
+12 В
	
-12 В
	
А
	
В
	
С
	
А-В
	
В-С
	
С-А

	
Измерено
	
	
	

	
	
	
	

	

	




5) Подготовьте мультиметр для измерения сопротивлений резисторов. Измерить значения сопротивлений резисторов. Результаты измерений занесите в таблицу 3:
	
Резистор
	
R1
	
R2
	
R3
	
R4

	
Номинальное значение сопротивления, Ом
	
	
	

	


	
Измерено, Ом
	

	

	

	




4) Сделайте вывод.


Контрольные вопросы:

1. Что такое предел измерения?
2. Как определяется цена деления прибора?
3. Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения?
4. Что характеризует класс точности прибора?
5. В какой части шкалы измерения точнее и почему ?
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