Тестовые задания для дифференцированного зачета  
по дисциплине
«Технические измерения»
для профессии «Слесарь механосборочных работ»

Задание.
1. Ответить на 20 тестовых вопросов на листе в клетку (на каждый вопрос - один вариант ответа).
2. Предоставить лист с ответами 27.03.2020 в каб. 30П.

1. Назовите правильно виды размеров:
1) номинальный, действительный, предельные;
2) номинальный, действительный, базовый;
3) номинальный, предельные, установочный.

2. Назовите виды предельных отклонений:
1) верхнее и нижнее;
2) положительное и отрицательное;
3) правильно 1 и 2.

3. Как на чертеже обозначается предельное отклонение, равное нулю?
1) никак не обозначается;
2) обозначается цифрой «0»;
3) правильно 1 и 2.

4. Какой буквой обозначается допуск?
1) Т;
2) D;
3) ES.

5. Как должна быть изготовлена годная деталь?
1) больше наименьшего предельного размера и меньше наибольшего предельного размера;
2) больше наименьшего предельного размера и меньше наибольшего предельного размера или равная им;
3) равная номинальному размеру.

6. Как обозначается наибольший предельный размер вала и отверстия?
1) dmax и Dmax;
2) dmin и Dmin;
3) es и ES.

7. Назовите правильно виды посадок:
1) посадка с зазором, посадка с натягом, прессовая посадка;
2) посадка с зазором, посадка с натягом, переходная посадка;
3) посадка с зазором, переходная посадка, посадка скольжения.

8. Какая деталь больше при посадке с зазором?
1) отверстие;
2) вал.

9. Какая деталь больше при посадке с натягом?
1) отверстие;
2) вал.

10. Возможно ли получение зазора при переходной посадке?
1) возможно;
2) невозможно.

11. На что делятся номинальные размеры в Единой системе допусков и посадок (ЕСДП)?
1) на диапазоны;
2) на интервалы;
3) на диапазоны и интервалы.

12. Сколько существует квалитетов для гладких соединений в ЕСДП?
1) 20;
2) 18;
3) 14.


13. Что обозначается таким образом  - 30Н7/f8?
1) допуск вала;
2) допуск отверстия; 
3) допуск посадки.

14. Как называется отклонение формы цилиндрической детали, изображенное на рисунке?




1) овальность;
2) огранка;
3) бочкообразность.

15. Как называется отклонение формы плоской детали, изображенное на рисунке?



1) вогнутость;
2) выпуклость;
3) отклонение от прямолинейности.

16. Какое отклонение расположения поверхностей (осей) обозначается знаком, изображенным на рисунке?


1) торцевое и радиальное биение;
2) отклонение наклона;
3) отклонение от параллельности.

17. Что обозначается на чертежах таким условным обозначением?
 (
А
)


1) сечение;
2) база;
3) местный разрез.


18. Как называется средство измерения, изображенное на рисунке?



1) калибр - пробка;
2) калибр - скоба;
3) калибр - кольцо.

19. Как называется средство измерения, изображенное на рисунке?




1) калибр - пробка;
2) калибр - скоба;
3) калибр - кольцо.

20. Как называется средство измерения, изображенное на рисунке?





1) проходное кольцо;
2) непроходное кольцо;
3) двухсторонняя скоба.
