«Технические измерения»
Преподаватель Шулаков С.В.

shulakov@vemst.ru

Задание для 1 курса
Группа Т-13
Выполнить в срок до 27.04.2020

	Задание 3: начертите эскизы соединенных деталей (посадок) и графические изображение полей допусков посадок в масштабе в соответствие с ГОСТом, заполните правую часть таблицы.
Предельные отклонения даны в мкм; 1 мкм = 0,001 мм (применить масштаб увеличения в 1000 раз; пример: 21 мкм = 0,021 мм). 
Задание выполнить в рабочей тетради.
Эскизы и графическое построение чертить карандашом по линейке, применяя масштаб увеличения - количество мм на графике должно равняться количеству мкм к детали.
Выполненное задание сфотографировать и выслать на адрес указанной электронной почты.
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Какая это посадка?
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