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1 вариант
   1.Идеальной жидкостью называется жидкость
А) невязкая, несжимаемая, не поддающаяся ни сдвигу, ни растяжению;
Б) несжимаемая; В) плохо сжимаемая; Г) без примесей.
2.  Указать приборы, измеряемые давление жидкости
А) дифманометр, Б) барометр; В) сужающее устройство; Г) термометр.
3.  Расходом жидкости называется ее количество, протекающее
А) через данное сечение в единицу времени; Б) по трубопроводу к потребителю; В) от одного агрегата к другому.
4.  Какие параметры входят в уравнение неразрывности (или расхода)
А) объем жидкости и время ее протекания; Б) скорость течения жидкости и сечение трубы; В) объем жидкости и сечение трубы; Г) объем  жидкости.
5.  При ламинарном течении жидкости ее струйки
А) перемешиваются друг с другом; Б) не перемешиваются; В) находятся в состоянии покоя; Г) перемещаются относительно окружающей сред.
6.  Перечислить причины  потерь напора в гидросистемах
А) трение жидкости о стенки трубопровода; Б) из-за перемешивания слоев жидкости; В) из-за уменьшения давления в трубах; Г) из-за трения в трубопроводах и в местных гидравлических сопротивлениях.
7. При последовательном соединении трубопроводов
А) потери суммируют, а расход - величина постоянная; Б) расход суммируют, а потери - величина постоянная; В) суммируют длины отрезков труб; Г) суммируют диаметры труб.
8. В состав насосной установки входят:
А) трубопроводы и насос; Б) электропривод, бак, насос и трубопроводы; В) электропривод и насос; Г) насос и бак.
9. Единица измерения напора
А) кг;      Б) м;     В) м/ мин;     Г) л/с.
10.) Недостатки применения гидроприводов
А) большой вес установок; Б) утечки по стыкам агрегатов и вязкость жидкости зависит от температуры; В) низкий КПД; Г) агрегаты сложной конструкции.
11. Силовым элементом гидропривода является:
А) насос; Б) гидроцилиндр; В) насосная установка; Г) клапаны.
12. Единица измерения расхода
 А) л/с ; кг/с; м3/с; Б) н; кг; л; В) с; мин; час; Г) В; А; Ом.
13. Что может являться вытеснителем в гидромоторах?
А)  лопасти и поршни; Б) пластины, плунжеры, шестерни; В) мембранный блок; Г) золотник.
14. Запорно-регулирующим элементом в гидроклапанах являются
А) кран; шибер; золотник; Б) шарик, тарелка, игла, конус; В) шток с пружиной; Г)  поршень.
  15. Способы соединения жестких трубопроводов в гидравлических системах
А) пайка, сварка, фланцевое; Б) клеевые соединения; В) с помощью накидной гайки; Г) с помощью переходной втулки.
16. Преимущества струйных элементов в пневмосистемах по сравнению с пневмоклапанами
А) простота конструктивного исполнения; Б) минимальный вес; В) надежность, так как отсутствуют в них мембранные блоки; Г) могут передавать большие механические моменты.
17. Что определяет выбор материала трубопровода для гидро- и пневмосистем
А) только давление в системе; Б) внешние факторы) В) объем передаваемой жидкости; Г) давление в системе и внешние факторы.
18. Что определяет выбор типа рабочей жидкости?
А) условия эксплуатации и рабочее давление в системе; Б) температура окружающей среды; В) ее вязкость; Г) количество агрегатов в системе.
19. Пневмолинии выполняют из
А) стали; Б) металлокерамики; В) поливинилхлорида или меди.
20. Рабочей жидкостью в пневмосистемах является
А) углекислый газ, Б) сжатый воздух, В) вода; Г) масло.




















2 вариант
1. Преимуществом роторных насосов по сравнению с поршневыми является
 А) равномерность подачи жидкости, возможность реверса, быстроходность;
Б) малый удельный вес; В) возможность передавать большие объемы жидкости; Г) простота конструкции
 2.Кавитацией называется
А) возникновение конденсата в трубопроводах; Б) появление пузырьков воздуха в жидкости; В) идеальная рабочая жидкость; Г) жидкость без примесей.
3.Какие законы и уравнения используются при расчетах гидросистем
А) 1 и 2 законы Ньютона; Б) закон Паскаля и уравнение Бернулли; В) законы Ома и Кирхгофа; Г) закон Джоуля Ленца.
4.Расчет сложных трубопроводов предполагает
А) использовать уравнения; Б) использовать графики; В) графический и аналитический (по формулам); Г) расчет не нужен.
5.Давление в гидросистемах измеряется
А) в Паскалях; Б) в Вт; В) в А; Г) в Ом.
6.Гидробаки служат для
А) хранения, охлаждения (или нагрева), очистки рабочей жидкости от примесей; Б) очистки рабочей жидкости от примесей; В) как емкость для хранения; Г)   охлаждения (или нагрева).
7. Гидродинамика изучает
А) свойства жидкости, находящейся в покое; Б) свойства жидкости находящейся в движении; В) статические характеристики; Г) плотность жидкостей.
8. Преимущества применения гидроприводов в технологических устройствах
А) минимальное количества агрегатов при высоком КПД; Б) высокие удельная мощность и коэффициент усиления; В) минимальные затраты на изготовление; Г) простота в обслуживании.
9. Гидрораспределитель предназначен для
А) перепуска рабочей жидкости; Б) подачи рабочей жидкости к насосу; В) подачи рабочей жидкости в бак; Г) направления рабочей жидкости к дросселю.
10. Основным рабочим элементом пневмоклапанов является
А) мембранный блок; Б) корпус; В) пневмолинии; Г) сжатый воздух.
11. Какие устройства применяют для очистки рабочей жидкости от примесей:
А) клапаны; Б) фильтры, кондиционеры рабочей жидкости; В) гидроцилиндры; Г) гидромоторы.
12. Гидроцилиндры состоят из следующих деталей
А) поршня со штоком и корпуса; Б) конуса в корпусе; В) штока и корпуса; Г) корпуса и сливной пробки.
13. Струйные насосы обладают следующими функциями:
А) перекачивают поток жидкости перемещающийся за счет трения возникающего между ним и рабочим потоком жидкости; Б) преобразует энергию потока жидкости в другие виды энергии; В)изменяет температуру рабочего потока жидкости; Г)  изменяет вязкость рабочего потока жидкости.
14. Требования к монтажу пневмосети
А) чистота сжатого воздуха; Б) Отсутствие внешних повреждений на агрегатах, доступность для регулирования при обслуживании системы; В) отсутствие конденсата на поверхностях агрегатов; Г) наличие смазки у трущихся деталей.
15. Вытеснителями в пневмомоторах являются:
А) шестерни, пластины, лопасти; Б) поршень, плунжеры; В) шиберы и плунжеры; Г) пластины и поршни.
16. Выбор параметров трубопровода зависит от
А) протяжения трассы; Б) объема передаваемой жидкости, давления в системе и длины трассы; В) давления и вязкости жидкости; Г) от внешних факторов.
17. Напором называется
А) скорость течения жидкости; Б) давление в трубопроводах; В) количество жидкости, протекающей через единичное сечение; Г) совокупность потенциальной и кинетической энергии.
18. Способы соединения трубопроводов в гидросистемах:
А) параллельно, последовательно и комбинированно; Б) хомутом; В) пайкой.
 Г) гаечным ключом.
19. Регулировать подачу центробежного насоса можно:
А) изменением количества вытеснителей; Б) изменением давления в нем; В) выбором более мощного электродвигателя; Г) увеличением числа  камер.
20. Дроссели в гидросистеме предназначены для:
А) очистки рабочей жидкости; Б) перепуска рабочей жидкости; В) управления потоками жидкости; Г) ограничения давления.











3 вариант
1.  Расходом жидкости называется ее количество, протекающее
А) через данное сечение в единицу времени; Б) по трубопроводу к потребителю; В) от одного агрегата к другому.
2.  Какие параметры входят в уравнение неразрывности (или расхода)
А) объем жидкости и время ее протекания; Б) скорость течения жидкости и сечение трубы; В) объем жидкости и сечение трубы; Г) объем  жидкости.
3.  При ламинарном течении жидкости ее струйки
А) перемешиваются друг с другом; Б) не перемешиваются; В) находятся в состоянии покоя; Г) перемещаются относительно окружающей сред.
4. В состав насосной установки входят:
А) трубопроводы и насос; Б) электропривод, бак, насос и трубопроводы; В) электропривод и насос; Г) насос и бак.
5. Единица измерения напора
А) кг; Б) м; В) м/ мин; Г) л/с.
6. Недостатки пневмолиний:
А) низкая механическая прочность; Б) не достаточная прочность соединения с агрегатами; В) малый вес; Г) низкая механическая прочность,не достаточная прочность соединения с агрегатами.
7. Пневмоемкости предназначены для:
А)  подачи сжатого воздуха в систему, при нехватке давления в ней;
Б) уменьшения давления в системе при его избыточном значении; В) очистки  воздуха;
 Г)  подачи сжатого воздуха в систему, при нехватке давления в ней или  уменьшения давления в системе при его избыточном значении.
   8. Идеальной жидкостью называется жидкость
А) невязкая, несжимаемая, не поддающаяся ни сдвигу, ни растяжению;
Б) несжимаемая; В) плохо сжимаемая; Г) без примесей.
9. Силовым элементом гидропривода является:
А) насос; Б) гидроцилиндр; В) насосная установка; Г) клапаны.
10. Единица измерения расхода
 А) л/с ; кг/с; м3/с; Б) н; кг; л; В) с; мин; час; Г) В; А; Ом.
11. Что может являться вытеснителем в гидромоторах?
А)  лопасти и поршни; Б) пластины, плунжеры, шестерни; В) мембранный 
блок; Г) золотник.
12. Запорно-регулирующим элементом в гидроклапанах являются
А) кран; шибер; золотник; Б) шарик, тарелка, игла, конус; В) шток с пружиной; Г)  поршень.
13. Преимущества струйных элементов в пневмосистемах по сравнению с пневмоклапанами
А) простота конструктивного исполнения; Б) минимальный вес; В) надежность, так как отсутствуют в них мембранные блоки; Г) могут передавать большие механические моменты.
14. Что определяет выбор материала трубопровода для гидро- и пневмосистем
А) только давление в системе;    Б) внешние факторы       В) объем передаваемой жидкости; 
Г) давление в системе и внешние факторы.
15. Что определяет выбор типа рабочей жидкости?
А) условия эксплуатации и рабочее давление в системе; Б) температура окружающей среды; В) ее вязкость; Г) количество агрегатов в системе.
16. Пневмолинии выполнют из
А) стали; Б) металлокерамики; В) поливинилхлорида или медь.
17. Рабочей жидкостью в пневмосистемах является
А) углекислый газ, Б) сжатый воздух, В) вода; Г) масло.
18. Какие рабочие жидкости гидросистем являются взрывоопасными:
А) вода; Б) АМГ ( авиационное гидравлическое масло); В) синтетические (полиэфир, фосфаты); Г) водные растворы полимеров.
19. В какой гидролинии давление жидкости максимально:
А) во всасывающей; Б)  в сливной; В) в напорной; Г) управления.
  20.Давление в гидросистемах измеряется
А) в Паскалях; Б) в Вт; В) в А; Г) в Ом.











4 вариант
1. Выбор параметров трубопровода зависит от
   А) протяжения трассы; Б) объема передаваемой жидкости, давления в    системе и длины трассы; В) давления и вязкости жидкости; Г) от внешних факторов.
2. Напором называется
 А) скорость течения жидкости; Б) давление в трубопроводах; В) количество жидкости, протекающей через единичное сечение; Г) совокупность потенциальной и кинетической энергии.
3. Способы соединения трубопроводов в гидросистемах:
  А) параллельно, последовательно и комбинированно; Б) хомутом; В) пайкой.
 Г) гаечным ключом.
4. Регулировать подачу центробежного насоса можно:
  А) изменением количества вытеснителей; Б) изменением давления в нем; В) выбором более мощного электродвигателя; Г) увеличением числа  камер.
5. Дроссели в гидросистеме предназначены для:
  А) очистки рабочей жидкости; Б) перепуска рабочей жидкости; В) управления потоками жидкости; Г) ограничения давления.
6.  Расходом жидкости называется ее количество, протекающее
А) через данное сечение в единицу времени; Б) по трубопроводу к потребителю; В) от одного агрегата к другому.
7.  Какие параметры входят в уравнение неразрывности (или расхода)
А) объем жидкости и время ее протекания;    Б) скорость течения жидкости и сечение трубы; 
В) объем жидкости и сечение трубы;     Г) объем  жидкости.
8.  При ламинарном течении жидкости ее струйки
А) перемешиваются друг с другом; Б) не перемешиваются; В) находятся в состоянии покоя;
 Г) перемещаются относительно окружающей сред.
9. В состав насосной установки входят:
А) трубопроводы и насос; Б) электропривод, бак, насос и трубопроводы; В) электропривод и насос; Г) насос и бак.
10. Единица измерения напора
А) кг;     Б) м;     В) м/ мин;    Г) л/с
11.  Какие устройства применяют для очистки рабочей жидкости от примесей:
    А) клапаны; Б) фильтры, кондиционеры рабочей жидкости; В)   гидроцилиндры; Г) гидромоторы.
12. Гидроцилиндры состоят из следующих деталей
     А) поршня со штоком и корпуса; Б) конуса в корпусе; В) штока и корпуса; Г)         корпуса и сливной пробки.
13. Струйные насосы обладают следующими функциями:
А) перекачивают поток жидкости перемещающийся за счет трения возникающего между ним и рабочим потоком жидкости; Б) преобразует механическую энергию в электрическую; Г) преобразуют электрическую энергию в механическую.
14. Вытеснителями в пневмомоторах являются:
  А) шестерни, пластины, лопасти; Б) поршень, плунжеры; В) шиберы и плунжеры; Г) пластины и поршни.
 15.Гидробаки служат для
А) хранения, охлаждения (или нагрева), очистки рабочей жидкости от примесей; Б) очистки рабочей жидкости от примесей; В) как емкость для хранения; Г)   охлаждения (или нагрева).
16. Гидродинамика изучает
   А) свойства жидкости, находящейся в покое; Б) свойства жидкости находящейся в движении; В) статические характеристики; Г) плотность жидкостей.
17. Преимущества применения гидроприводов в технологических устройствах
   А) минимальное количества агрегатов при высоком КПД; Б) высокие      удельная мощность и коэффициент усиления; В) минимальные затраты на  изготовление; Г) простота в обслуживании.
18.  Что определяет выбор материала трубопровода для гидро- и пневмосистем
А) только давление в системе; Б) внешние факторы) В) объем передаваемой жидкости; Г) давление в системе и внешние факторы.
19. Что определяет выбор типа рабочей жидкости?
А) условия эксплуатации и рабочее давление в системе; Б) температура окружающей среды; В) ее вязкость; Г) количество агрегатов в системе.
20. Пневмолинии выполняют из
А) стали;            Б) металлокерамики;         В) поливинилхлорида или медь.


