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Лабораторная работа для 2 курса
Группы: СП 20т, ТМ 24т, КРИП 26т.
Выполнить в срок до 22.04.2020 г.


Методические материалы и ход выполнения Лабораторной работы можно посмотреть по ссылке
https://youtu.be/eh0xgLQnzjk

Изучите теоретический материал (файл «Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора 2 курс.pdf») Выполните лабораторную работу и отправьте письменный (или в формате MS Word)  отчёт на email преподавателя

	Задание 4  Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора.
В форме отчёта лабораторной работы	Объем отчёта - 2 -3 стр. формата А4. Шрифт - 14, Times New Roman, интервал - 1,5, выравнивание - по ширине.
	Компоновка отчёта:
1.Цель: определить параметры катушки индуктивности, рассчитать резонансную емкость параллельно включенного конденсатора, снять зависимость тока от емкости, построить векторные диаграммы для 3 случаев С<Срез, С=Срез и С>Срез.
2. Собрать цепь согласно рисунку 8.2, включив каждую ветвь по миниблоку для подключения амперметра. Конденсаторы в первом опыте не включать.
3. Установите частоту питающего напряжения 1000Гц и измерьте напряжение на входе цепи. Результаты измерений занести в таблицу 8.1.
4. Установите параллельно индуктивности поочередно различные конденсаторы как показано на рис. 8.3. Данные занесите в табл. 8.2 и сравните их с расчетными.
5. На рис. 8.5 постройте векторные диаграммы для 3 случаев С<Срез, С=Срез и С>Срез
6. Сделайте вывод, сравнивая экспериментальные данные с расчётными.

	Отчёт составить в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам».
	Теоретический материал: учебник «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Л.И. ФУФАЕВА. Стр. 269 – 278. Интернет ресурсы
