«Электротехника»
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Лабораторная работа для 2 курса
Группы: СП 20т, ТМ 24т, КРИП 26т.
Выполнить в срок до 12.04.2020 г.


Методические материалы и ход выполнения Лабораторной работы можно посмотреть по ссылке
https://youtu.be/QshAu4dJHT0
Изучите теоретический материал (файл «Электротехника лабораторная работа теория.pdf») Выполните лабораторную работу и отправьте письменный (или в формате MS Word)  отчёт на email преподавателя

	Объем отчёта - 2 -3 стр. формата А4. Шрифт - 14, Times New Roman, интервал - 1,5, выравнивание - по ширине.

	Задание 3  Цепь синусоидального тока при последовательном соединении R,L, и C.
	Компоновка отчёта:
1.Название (Смотри в задании)
2. Общее сведения из методического пособия
3. Цель: определить экспериментально параметры цепи с последовательным соединением R, L, C для 3 случаев: индуктивное сопротивление больше емкосного соединения, индуктивное сопротивление равно ёмкосному сопротивлению, индуктивное сопротивление меньше ёмкосного сопротивления. Построить векторные диограммы. Сделать расчёт цепи при резонансе и сравнить результаты расчёта с экспериментальными данными.
4. Порядок выполнения работы. 
1. Измерьте омметром активное сопротивление катушки индуктивности при 900 витков ______ Ом
2. Снимите с трансформатора катушку 900 витков и вставьте в него только половину разъёмого сердечника и соберите цепь рисунка 7.2. (Принципиальная схема) 
3. Установите переключатель сигнала переменного тока, регулятор частоты поставьте на 1000 Гц и регулятор напряжения в крайнее правое положение (максимальная амплитуда). 
4. Включите генератор и регулируя частоту добейтесь резонанса по максимуму тока.
5. Измерьте мощность тока и напряжение на входе цепи, на резисторе, на катушке с активным внутренним сопротивлением, и на конденсаторе, и запишите это в таблицу 7.1.
6. Включите параллельно конденсатору 1 мкФ конденсатор 0,47 мкФ, и запишите показания приборов в строку при индуктивном сопротивлении большее ёмкосного.
7. Оставьте в цепи 1 конденсатор 0,47 мкФ и запишите показания приборов в строку индуктивное сопротивление меньше ёмкосного.
8. По опытным данным рассчитайте напряжение на активном и индуктивном сопротивлениях катушки, и занесите в таблицу 7.1.
9. На рисунке 7.4 постройте в масштабе векторные диаграммы для всех случаев.
10. Сделайте вывод, сравнивая экспериментальные данные с расчётными.

	Отчёт составить в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам».
	Теоретический материал: учебник «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Л.И. ФУФАЕВА. Стр. 233 – 262. Интернет ресурсы
