Инженерная графика
Преподаватель Куклина Н.Р.
Задание для группы КРИП-26т
Выполнить в срок до 25 марта 2020г
Работу сдать по окончании карантина по графику учебного процесса
Задание для выполнения 
[image: болт]Задание: выполнить графическую работу на формате А4 «Сборочный чертеж болтового соединения» в ручной графике. Пользуясь приведенными на рис1 условными соотношениями, построить соединение деталей болтом. Исходные данные для проведения расчетов  d=18, n=20, m=20, c=2
рисунок 1 Упрощенное изображение болтового соединения
Ход работы:
1 Выполнить расчеты параметров соединения
2 Вычертить соединяемые детали
3 Вычертить болт по размерам в трех проекциях
4 Вычертить шайбу  и гайку
5 Нанести размеры и позиции на чертеже (рис. 2)
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Рисунок2 Пример выполнения графической работы «Соединение болтом»
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