«Средства и методы измерений»
Преподаватель Шулаков С.В.

shulakov@vemst.ru

Задание для 2 курса
Группа КРИП - 26т
Выполнить в срок до 08.04.2020

	Задание 2. Ответить на вопросы.
1. Какое средство измерений изображено на рис.1.?
2. Для чего оно предназначено?
3. Определите, в каком исполнении изготовлен прибор.
4. Начертить и  заполнить таблицу.
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Рис.1. 
	Позиция элемента на рис.1
	Название элемента

	
	контактная стрелка нижнего предела давления

	
	контактная стрелка верхнего предела давления

	
	манометрическая стрелка

	
	электрические контакты

	
	шкала

	Исполнение манометра
	


5. Какие исполнения данных приборов изображены  на рис.2?
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Рис.2.
6.  С каким максимальным током в электрической цепи может работать данный прибор?
7. Какое максимальное давление и в каких единицах измерения можно измерить прибором, изображенным на рис.3?
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Рис.3.
	
	Работу оформалять следующим образом:
- файл MS WORD;
- шрифт - 14, Times New Roman, 
- интревал - 1,5, 
- выравнивание - по ширине.
	Выслать работу по электронной почте.
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