Материаловедение
Преподаватель Коротаева В.Н.
korotaeva@vemst.ru
Задание для II курса
Группа  ТМ-24т
Выполнить в срок до 30 апреля 2020
Выполнить и сдать на проверку практическую работу № 1 по теме «Анализ сплавов по диаграмме «Железо-цементит». Выполненную работу отправить по email korotaeva@vemst.ru в виде файла MS WORD или фотографий выполненной работы в тетради.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
Анализ сплавов по диаграмме «Железо-цементит»

Цель работы: Изучить диаграмму состояния сплавов по диаграмме «Железо-цементит» 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Ознакомится с основными сведениями по теме работы
2. Изучить диаграмму железо-цементит (рис.1)
[image: http://ok-t.ru/studopedia/baza7/1364482560629.files/image072.jpg]
рис.1
3. Заполнить таблицу координат точек диаграммы железо-цементит
	Точка диаграммы
	Температура, 0С
	Содержание углерода, масс.%
	Точка диаграммы
	Температура, 0С
	Содержание углерода, масс.%
	Точка диаграммы
	Температура, 0С
	Содержание углерода, масс.%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Вставьте пропущенные слова в тексте (варианты ответов: цементит, феррит, аустенит, перлит)
Твердый раствор углерода в железе (существует в стали только до температуры 7270С). Содержание углерода в этой структуре незначительно. Это самая мягкая структура стали, ее твердость 80…100 НВ. Такая структура называется_____________________________________________________.
Механическая смесь феррита с цементитом. Твердость структуры 200…220НВ. Содержит 0,8% углерода; обладает значительной прочностью и упругостью, но не очень высокой пластичностью. Может быть зернистой или пластинчатой. Эта структура называется____________________________.
5. Ответьте на вопросы
5.1 Укажите, при каком содержании углерода, %, стали являются доэвтектоидными:
А) 2,14…4,3;
Б) 0…2,14;
В) 4,3…6,67;
Г) 0,03…0,8.
5.2 Каково содержание углерода в чугуне?_____________________________________
6. По индивидуальному заданию описать превращения в сплавах
	№ варианта
	Содержание углерода в сплаве

	

	
	


7. Изобразите сплавы внедрения и замещения
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	




Индивидуальное задание
	№ варианта
	Содержание углерода в сплаве

	1
	0,5%
	5,5%, 9000С

	2
	0,9%
	2,5%, 6500С

	3
	1,2%
	6,0%, 11000С

	4
	2,3%, 10000С
	0,02%

	5
	4,3%
	2,0%

	6
	5,5%, 9000С
	0,02%

	7
	4,5%, 9000С
	0,8%

	8
	4,3%
	1,0%

	9
	0,02%
	3,0%, 7000С

	10
	2,0%
	5,5%, 9000С

	11
	0,4%
	2,3%, 7000С

	12
	2,0%
	4,3%

	13
	2,5%, 6500С
	1,5%

	14
	4,3%
	0,5%

	15
	6,0%, 11000С
	2,0%

	16
	0,5%
	0,01%

	17
	4,5%, 9000С
	1,5%

	18
	1,2%
	2,3%, 7000С

	19
	0,02%
	4,3%

	20
	2,0%
	4,5%, 9000С

	21
	0,01%
	5%, 9000С

	22
	3,5%, 6500С
	0,9%

	23
	0,4%
	2,3%, 6500С

	24
	2,0%
	5,5%, 9000С

	25
	3,0%, 7000С
	1,5%



Контрольные вопросы 
1. Какие фазы образуются в железоуглеродистых сплавах?
2. Что такое феррит, аустенит, цементит, графит, ледебурит, перлит?
3. Какие сплавы называют техническим железом?
4. Что такое сталь?
5. Опишите доэвтектоидные, эвтектоидные и заэвтектоидные стали? 
6. Что такое чугун?
7. Опишите доэвтектические, эвтектические и заэвтектические чугуны?
8. Какой основной химический элемент является обязательным компонентом в сталях и чугунах? Какова его массовая доля?
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