Материаловедение
Преподаватель Орлова А.А.
orlova@vemst.ru


Выполненную работу отправьте по email  orlova@vemst.ru  в виде файла MS WORD.
Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.
Теоретический материал: конспекты; учебное пособие МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (металлообработка) А.М. Адаскин, В.М. Зуев – М.: Издательский центр «Академия», 2016 год; интернет-ресурсы academia-moskov.ru   ttp_share/books/fragments

Не забудьте указать свои Фамилию, Имя и группу!


Задание №6
для 1 курса
Группы ЭП-121, ЭП-122
Выполнить в срок до 27 мая 2020 года

Практическая работа по теме 5  «Электромонтажные материалы и изделия» 

6.1 Расшифровать марки электромонтажных изделий
	Вид изделия
	расшифровка проводов

	провода
	

	М
	

	А
	

	СИП
	

	САП
	

	АППР
	

	МГШ
	

	ТРП
	

	шнуры
	расшифровка шнуров

	ШРО
	

	ШПВ
	

	кабели
	значения букв в марках кабелей

	П
	

	Пс
	

	Шв
	

	К
	

	С
	

	НР
	

	
	расшифровка цветов проводов

	провод «фаза»
	

	провод заземления
	

	провод «ноль»
	



6.2 Заполнить таблицу применения 
	Провода
	применение 

	АПВ - провод с алюминиевой жилой, ПВХ изоляцией
	пример: для монтажа силовых и осветительных сетей в трубах и каналах

	АППВ -  провод с алюминиевыми жилами, ПВХ изоляцией, плоский с разделительным основанием
	

	ППВ - гибкий провод с медной жилой с ПВХ изоляцией плоский с разделительным основанием
	

	ПВС - гибкий провод со скрученными  медными жилами с ПВХ изоляцией, ПВХ оболочкой
	

	Шнуры
	

	ШВЛ – шнур гибкий, со скрученными жилами в ПВХ оболочке
	

	ШВВП - шнур повышенной гибкости, плоский, со скрученными жилами в ПВХ изоляции, ПВХ оболочкеоболочке
	

	
	

	Кабели
	предназначены для

	Силовые кабели
	

	Кабели управления
	

	Кабели контрольные
	

	Специальные кабели
	



