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Задание для I  курса
 группы ЭП-121
Выполнить в срок до 5 июня 2020

Выполненную работу отправьте по email rychkov@vemst.ru  в виде файла MS WORD. 
Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.
Не забудьте указать свои фамилию, имя и группу!
 Теоретический материал: конспекты, учебник Ю.Д Сибикин,М.Ю. Сибикин. «Техническое обслуживание,ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»  ,В.М Нестеренко.А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ» Интернет-ресурсы 

Тема 1.6  Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов и инструментов
Например:
Иногда исправление ситуации с не прошедшим с положительным результатом прибором занимает не такое уж и продолжительное время - как правило, прибор необходимо не ремонтировать, но осуществить его настройку и регулировку, правильно изъясняясь - его необходимо юстировать, то есть привести его характеристики в такое состояние, при котором возможно будет говорить о его пригодности. 
Согласно «Большой советской энциклопедии» толкование термина «Юстировка» (от нем. «justieren» — выверять, регулировать, от лат. «justus» — правильный) определено как совокупность операций по приведению средств измерений в состояние, обеспечивающее их правильное функционирование. При юстировке устраняются неточности и недочёты, выявленные в результате контроля или поверки средств измерений.
 Основные юстировочные операции: проверка состояния средства измерений; регулирование взаимного расположения деталей и узлов и т. д.; устранение дефектов при помощи шлифовки, притирки, доводки; замена отдельных деталей и узлов. Юстировка различных систем заключается главным образом в регулировании взаимного расположения их деталей с целью их центрирования и обеспечения высокого качества работы прибора в целом. В «Большой советской энциклопедии» термин «юстировка» применяется обычно в отношении именно измерительных приборов.
И т.д. и т.п.
Тема 1.7  Изучение схем подключения 3-х фазных счетчиков.
А)Схема включения 3-х фазного счётчика прямого включения; 
Б)Схема  подключения 3-х фазного счётчика с трансформаторами тока. Где применяются такие электросчётчики.
