МДК 03.01
Преподаватель Мамонов С.В.
mamonov@vemst.ru  
Задание для группы ТМ-34т
Выполнить в срок до 08 апреля 2020.
Изучите теоретический материал и выполните расчеты 
Номер варианта соответствует вашему номеру в списке группы
Выполненную работу отправьте на email преподавателя в виде текстового файла (MS WORD) или фото(скан) расчетов в тетради
Варианты подписаны в нижней части страницы
[image: ]
   Расчет межоперационных припусков аналитическим методом произведем для поверхности ø24 Н10( −0,08). Последовательность переходов необходимых для получения поверхности:
 1. Заготовка
 2. Черновое точение
 3. Чистовое точение
 4. Полирование
 Величина межоперационного припуска для: лезвийной обработки тел вращения определяется по формуле
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для полирования
2Zimin=2 ∗𝑅zi-1
Где𝑅zi-1– высота неровностей профиля, полученная на предыдущем переходе, мкм; T𝑖−1 – состояние и глубина поверхностного слоя, полученная на предыдущем переходе, мкм; 𝜌𝑖−1 суммарное значение пространственных отклонений, оставшихся после выполнения предыдущего перехода, мкм; 𝜀𝑦𝑖 – погрешность установки на выполняемом переходе, мкм. В данном случае суммарное значение пространственных отклонений определяется по формуле
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  Определяем величину межоперационного припуска по каждому переходу: Черновое точение:
 Значение для заготовки Rz=150 мкм; Т=250 мкм [с.10, таб.2.2]
[image: ]
Чистовое точение
 Значение чернового точения Rz=120 мкм; Т=120 мкм [с.15, таб.2.9]
 2Zmin= 2(120 + 120 + 25 ) =530 мкм
 Полирование Значение для тонкого точения Rz=6 мкм [с.15, таб. 2.9] 2Zmin= 2 ∗ 6 =12 мкм 
Заносим полученные данные в таблицу Таблица 9.
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	Наименование
перехода
	Элементы припуска, мкм
	Припуск,
мкм
	Допуск,
мкм
	Размер, мм
	Размер с
допуском

	
	Rz
	Т
	𝜌
	Ɛу
	
	
	dmin
	dmax
	

	Заготовка
	150
	250
	420
	-
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	25,784
	26,784
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	Черновое точение
	120
	120
	25
	60
	1650
	0
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	24,25
	24,334
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	Чистовое точение
	6
	20
	17
	0
	530
	0
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	23,932
	24,012
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	Полирование
	3
	-
	-
	-
	12
	0
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	23,92
	24
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