«Технические измерения»
Преподаватель Шулаков С.В.

shulakov@vemst.ru

Задание для 1 курса
Группа Т-13
Выполнить в срок до 24.03.2020

	Задание 1: начертите эскизы деталей и графические изображение (график) полей допусков в масштабе в соответствие с ГОСТом, заполните правую часть таблицы (расчеты производить со всеми формулами).
Предельные отклонения даны в мкм; 1 мкм = 0,001 мм (применить масштаб увеличения в 1000 раз; пример: 21 мкм = 0,021 мм). 
Задание выполнить на развернутом листе в клетку.
Эскизы и графическое построение чертить карандашом по линейке, применяя масштаб увеличения (пример рассмотрен в рабочей тетради) - количество мм на графике должно равняться количеству мкм к детали.
Задание выполнить до 24.03.2020, далее будет следующее задание.
Листы с заданием представить в первый учебный день в кабинет 30П.
	Здание а). Отверстие
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	Задание б). Вал
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