Техническое черчение
 Преподаватель Куклина Н.Р.
Задание для группы ЭП-121
Выполнить в срок до 24 марта 2020г
Работу сдать по окончании карантина по графику учебного процесса
Задание для выполнения 
По фронтальной проекции и наглядному изображению детали (рис. 1) построить в проекционной связи с фронтальной проекцией горизонтальную и профильную проекции. Нанести размеры, заполнить основную надпись. Чертеж выполнить в ручной графике на листе формата А4. Пример выполнения работы представлен на рис.2
[image:  ]
Рисунок 1 Задание для выполнения работы
Инструкция по выполнению работы
1. На формате  А4 вычертить рамку, основную надпись
2. Выполнить компоновку чертежа с учетом расположения трех проекций детали и размерных линий
3. Вычертить фронтальную проекцию 
4. Построить горизонтальную и профильную проекции  детали
5. Нанести размеры, перераспределив их по всем проекциям детали
6. Обвести чертеж, соблюдая соотношение толщины линий разных типов и одинаковую яркость всех линий
7. Оформить формат и основную надпись


Рисунок 2 Пример  выполнения работы
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3aganite: Tlo AaHHONMY BWAY W HATARAHONY WIOBPIKEHIIO AETANI OCTPONTE elle 482 BUAD,
HepNeHHIX FaBAPUTHbII PANKaNA, Ha BCeX BUARX 4€pTEXa MOCTPOTE NpoeKLM Totex A, B, C.
KPOHILITEVH. CTAITb.
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