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Задание для II курса

Группа  ТМ-24т

Выполнить в срок до 31 мая 2020 г.

Выполнить и сдать на проверку самостоятельные работы
по теме: ОП.09 «Технологическая оснастка»

Выполненную работу отправить по email miklin@vemst.ru 
Предварительно изучите теоретический материал из источников, приведенных ниже, и ответьте на вопросы.
Для этого создайте новый документ MS Word, выполните развернутый конспект теоретического материала, письменно ответьте на вопросы. 
Не забудьте указать свою Фамилию, Имя и  № группы!

Тема 1.  «Основные положения теории базирования». 
Практическая работа №2
Тема: «Методы установки деталей в установочные элементы приспособлений».
Цель работы: произвести выбор установочных баз для обработки поверхностей вращения и плоских поверхностей.
Форма самостоятельной работы: работа с учебной литературой над составлением конспекта.
Задание: решить задачи.

Тестовое задание
по дисциплине ОП.09 «Технологическая оснастка».

Вариант №1
1. Какой  вид приспособления списывается после его применения?
1. Ручное
2. Неразборное
3. Специальное
2. К приспособлениям, не имеющим механизированных сборочных единиц относится?
1. Специальное
2. Универсальное
3. Ручное
3. К чему приводит использование станочных приспособлений?
1. Уменьшить время обработки заготовок
2. Увеличить себестоимость изделий
3. Уменьшить технические возможности станков
4. Какие виды погрешности установки заготовки постоянны по величине или изменяются по определённому закону?
1. Систематические
2. Случайные
3. Полные
5. Как  графически обозначается подвижная опора? 
а)                                             
б) [image: ]
в) 

11. Выберите правильное название зажимного механизма изображённого на рисунке ниже.
[image: ]
1. Клиновой зажим
2. Рычажный зажим
3. Винтовой зажим
12 Какой зажимной механизм применяется для закрепления заготовок различных конструкций и типоразмеров?
1. Клиновой зажимной механизм
2. Цанговый зажимной механизм
3. Цепной зажимной механизм
13. Для закрепления, каких заготовок применяется трёхкулачковый патрон в  токарном станке? 
1. Круглой и шестигранной формы
2. Различных фасонных отливок
3. Заготовок квадратного сечения
14. Какой патрон изображён на рисунке ниже?
[image: ]
1. Двухкулачковый патрон
2. Мембранный патрон 
3. Цанговый патрон
15. Какое приспособление применяется в качестве дополнительной опоры для обработки длинных заготовок?
1. Люнет
2. Токарный центр
3. Планшайба
16. Что такое базирование заготовки?
1. Придание заготовке определенного положения в приспособлении
2. Закрепление заготовки в приспособлении
3. Установка заготовки в приспособлении
4. Создание неподвижности в приспособлении
17. Для создания неподвижности твердого тела в пространстве необходимы:
1. Одна база
2. Две базы
3. Три базы
4. Установочная база
18. Выберите приспособление для сверления отверстий на вертикально- сверлильном станке.
1. Кондуктор
2. Тиски машинные 
3. Центра и поводковое устройство
4. Токарный патрон
19. Как называется изделие, выполненное из однородного материала без применения сборочных единиц?
1. Сборочная единица
2. Деталь
3. Комплекс
20. Для какого типа производства характерно применение наладочных приспособлений?
1. Массовое
2. Крупносерийное
3. Опытное, единичное и мелкосерийное 
21. Что прижимает заготовку в вакуумных зажимных устройствах?
1. Давление сжатого воздуха
2. Давление жидкости
3. Атмосферное давление
22. Какая резьба используется в винтовых зажимных механизмах с ручным приводом?
1. Упорная
2. Трапециидальная
3. Дюймовая
23. К станочным приспособлениям для установки и закрепления рабочего инструмента относятся:  
1. Молотки  
2. Ножницы  
3. Патроны для сверл
24. В каком производстве  целесообразно использовать универсальное приспособление?  
1. Единичном 
2. Массовом 
3. Мелкосерийном 
25. Какое приспособление применяется для сборки и разборки узлов?
1. Струбцина 
2. Винтовой съёмник
3. Клиновой домкрат
26. Выберите приспособление для поднятия узлов при сборке на небольшую высоту.
1. Захват
2. Винтовой съёмник
3. Клиновой домкрат
27. Выберите приспособление закрепляющее группу деталей одновременно при обработке деталей.
1. Многоместные
2. Универсальные 
3. Стационарные
28. Как называется приспособление для шлифовального станка изображённое на рисунке ниже?
[image: ]
1. Люнет
2. Оправка
3. Магнитная плита
29. Как называется приспособление изображённое на рисунке ниже?
[image: ]
1. Поворотный стол
2. Неповоротный стол
3. Поворотная плита
30. Какой угол имеют токарные центры для наилучшего крепления заготовок?
1. 300
2. 600
3. 800
31. Мембранный патрон применяется для закрепления деталей при шлифовании, какие поверхности шлифуются при его применении?
1. Наружные
2. Внутренние
3. Наружные и внутренние
32. Какое приспособление избранено на рисунке ниже?
[image: ]
1. Оправка
2. Прихват
3. Призма
33. Для чего предназначена плита УНП?
1. Для закрепления инструмента
2. Для монтирования на ней зажимных приспособлений
3. Для перемещения заготовок по транспортёру
34. Патроны для закрепления развёрток бывают:
1. Качающиеся
2. Жёсткие
3. Упорные
35. Закрепление инструмента по горячей посадке в патроне на производстве обеспечивается:
1. Нагревом патрона открытым пламенем и последующим охлаждением
2. Нагретым патрона паром и последующим охлаждением
3. Нагревом за счет подключения тока высокой частоты и последующим охлаждением
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Готовые на проверку материалы отправить на miklin@vemst.ru 
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