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Задание для группы СП-20т.
Выполнить в срок до 15 мая 2020г
Работу  выполнить в виде документа MS Word  и выслать  по e-mail: polyakov@vemst.ru
Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!

Задание по теме «Сварные соединения и швы»
1.Используя данные предыдущего задания ,определитесь с коэффициентом наплавки для Ваших сварочных материалов и рассчитайте время чистого горения дуги для соединений индивидуального задания.
2.Опрелитесь с числом проходов , учитывая, что толщина каждого слоя не должна превышать 3 мм
3. Рассчитайте площадь сечения и объём наплавленного металла в корневом проходе, заполняющих проходах, облицовочном проходе.
4. Рассчитайте расход электродов для корневого прохода(диаметр –не более 2.6 мм) , заполняющих проходов(диаметр 3-4 мм), облицовочного прохода..

